VIDÁM VÁNDOROK PRODUKCIÓ - RIDER

Színpad:

Legalább 6x4 méteres, 30-80 cm magas színpad stabil feljárattal.

Hangtechnika:

Amennyiben mi hangosítunk:

Hálózati áramforrás (230V 16A) 3 méteren belül a színpadon

Amennyiben a helyszín biztosítja a hangtechnikát:

Hálózati áramforrás 230V 16A 3 méteren belül a színpadon

Kevert sztereo (line out) jelet adunk 2db szimmetrikus 6.3mm-es jack kimenetből, ezekhez megfelelő hosszúságú kábelek, lehetőség szerint DI-BOX-on keresztül

2 db színpadi monitor

A helyszín méretéhez megfelelő teljesítményű hangrendszer (legalább 2000W) és fénytechnika hozzáértő technikussal.

**Kontakt:**

Takács Zoltán +36-20-4235789

E-mail: [info@vidamvandorok.hu](mailto:info@vidamvandorok.hu)

[www.vidamvandorok.hu](http://www.vidamvandorok.hu)